Hierarchy | Input | Constant Input | Unused Input | Floating Input | Output | Constant Output | Unused Output | Floating Output | Bidir | Constant Bidir | Unused Bidir | Input only Bidir | Output only Bidir
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
UartTxTop_inst|UartTx_inst | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UartTxTop_inst|UartClock_inst | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UartTxTop_inst|Fifo_wr | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UartTxTop_inst | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UartRxTop_inst|Fifo_rd | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UartRxTop_inst|UartRx_inst | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UartRxTop_inst|UartClock_inst | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UartRxTop_inst | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0